指示灯数量：1 红绿双色

按键数量：1

加热数量：2 各2个NTC做恒温控制

加热功率：3-5Ω 5V

充电电池：锂聚合物 3.7V 900mAH

充电电流：900mA

指示灯状态：

关机：灭

开机工作（电量充足）：绿灯常亮，红灯不亮

开机工作（电量不足）：绿灯不亮，红灯常亮

开机工作（电量严重不足）：绿灯不亮，红灯闪烁

充电状态（未充满）：绿灯闪烁，红灯不亮

充电状态（充满）：绿灯常亮，红灯不亮

按键功能：

长按开机

长按关机